昌平区铁路沿线视频监控补点建设项目（昌平区京张高铁贯穿路及涵洞补点建设项目）视频监控设备采购项目（分包一：项目建设）

成交结果公告

一、项目编号：11011422210200000028-XM001

二、项目名称：昌平区铁路沿线视频监控补点建设项目（昌平区京张高铁贯穿路及涵洞补点建设项目）视频监控设备采购项目（分包一：项目建设）

三、中标（成交）信息

供应商名称： 北京金亮点市政园林工程有限公司

供应商地址： 北京市昌平区城北街道三街北果园18号101室

供应商统一信用代码：91110114752638744U

中标（成交）金额： 156.9340万元

四、主要标的信息

详见附件文件

五、评审专家名单：刘芳、杜建新、李剑

六、代理服务收费标准及金额：参照原国家计委计价格[2002]1980号文及招标文件规定，招标代理服务费金额：2.1262万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.招标编号：ZTXY-2022-H36027

2.本项目磋商公告日期：2022年 1月16 日

3.确认成交日期：2022年 1月29 日

4.退保证金事宜

未成交供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜；

成交供应商在三十日内与采购人签订合同，合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市公安局昌平分局

地 址：北京市昌平区城北街道西环路甲68号

联系方式：张警官 010-69703784

2.采购代理机构信息

名 称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地　址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1105室

联系方式：010-53779910　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：靳洁、于海龙

电　 话：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2022年1月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量  （单位） | 原产地和制造商名称 | 单价 | 小计 | 是否属于小微企业生产 | 备注 |
| 1 | 一、高点监控系统 | | | | | | | |
| 2 | AR高点鹰眼摄像机 | 型号：iDS-2VPD12-CP-GYJ  规格：1600万180°AR球型摄像机  可实现对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求  支持GB35114安全加密  内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘  传感器类型: 1/1.8＂ CMOS  最低照度: 0.0005 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白）  宽动态: 支持120 dB超宽动态  光学变倍: 40倍以上  焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm  红外照射距离: 250 m  水平范围: 360°、垂直范围: -15°~90°（自动翻转）  主码流帧率分辨率:  【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400） ；60 Hz：30 fps（5520 × 2400）  【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）  视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG  GPS: 支持  电子罗盘: 支持  网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据  光纤接口: FC接口，  SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB  报警接口: 7路报警输入、2路报警输出  音频接口: 1路音频输入、1路音频输出  具有RS485接口  供电方式: DC36 | 16台 | 浙江杭州、海康威视 | 34500.00 | 552000.00 | 否 | 含税 |
| 3 | 吊装支架 | 型号：DS-1668ZJ-P  规格：短吊装/铂晶灰/钢/Φ115×58mm | 16个 | 浙江杭州、海康威视 | 200.00 | 3200.00 | 否 | 含税 |
| 4 | 高点摄像机支架（3米） | 定制  Q235材质/壁厚3mm | 16根 | / | 2000.00 | 32000.00 | 否 | 含税 |
| 5 | 铁塔租赁 | 一年 | 16个点 | / | 12000.00 | 192000.00 | 否 | 含税 |
| 6 | 铁塔高点监控安装费 | 高空作业 | 16个点 | / | 3600.00 | 57600.00 | 否 | 含税 |
| 7 | 智能监控站设备箱 | 型号：RJ-C-2-913  规格：箱体材质：冷轧钢板，箱体厚度：1.2mm； 防护等级：IP55； 模块化插卡式结构设计,各业务板卡可以混插, 管理平台可自动识别卡槽位置； 支持最大10路远程独立控制电源输出，每组负载输出具有电流及电能检测功能；支持2个千兆SFP光口(不含光模块)和8个下行10/100/1000Base-Tx电口接入； 支持RS485/232接口、I/O接口、模拟量接口； 支持按供电输出单独计量用电量、支持按月度、季度、年度统计和合计统计用电量； 支持实时监测光模块波长、速率、发射功率、接收功率、温度及电压  箱体具备开箱自动照明灯，开门照明灯自动开启，并在管理软件弹出界面提示；  可选装各种电源输出模块，支持第三方前端设备接入，可查看接入智能设备箱的摄像机视频； 支持实时监测设备温度、电压、电量检测、箱门状态、网络状态、风扇状态等参数；支持Web访问查看及管理； 可通过管理软件控制智能设备箱重启、控制多组DC/AC电源输出和AC220V电源输出； 可通过管理软件实时监测设备是否断网或者断电； 当设备内温度过高、输入输出电压异常、断网、光纤断开、风扇开启、箱门打开的情况下，可通过管理软件以语音、声光和弹出界面方式进行报警提示； 系统具备日志记录功能，可记录系统内的操作记录和报警记录，并可按照时间和事件类别进行查询； 支持网络端口启动和禁用，支持端口速率设置，支持端口802.3x流量控制，支持端口名称修改、支持端口帧统计、支持端口镜像； 支持ITU G.8032标准的ERPS环网协议，自愈时间小于20ms； 支持IEEE 802.1Q VLAN，支持QINQ 支持Snmp、 Web、 Console管理。 工作温度:-20℃-75℃ 工作湿度 10%～90% | 16台 | 北京、智创欣安 | 4600.00 | 73600.00 | 是 | 含税 |
| 8 | 二、低点监控系统 | | | | | | | |
| 9 | 400万高清枪机 | 型号：IPC-E2A4-IR  规格：400万高清筒型摄像机 支持3种深度智能功能：人脸检测、周界布防  人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，并实现人脸、人体关联，可支持40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片  周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求  采用1/1.8”靶面高灵敏度传感器，满足星光级监控需求  120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求  自适应强光抑制，夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度  自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级   先进的H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活  三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求  区域增强（ROI）功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量  支持图片叠加OSD，定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格等）  支持UNP技术，有效解决公私网NAT穿越问题  支持DC12V/PoE多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求  IP67防护等级 | 16台 | 浙江杭州、宇视科技 | 3550.00 | 56800.00 | 否 | 含税 |
| 10 | 400万球形摄像机 | 型号：HIC6841-IR  规格：400万像素1/1.8"球型网络摄像机；5.7~228.0mm电动变焦；音频1入1出，告警7入2出，1路RS485，10M/100M/1000M自适应网口，100M/1000M SFP单模光口；0.001lux(F1.3，AGC ON)；0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光250M；30FPS（2688\*1520）；支持WiFi嗅探，支持电子罗盘方位标定，支持GPS/北斗定位，支持陀螺仪防抖；支持2种智能模式切换：人脸抓拍、深度周界；人脸检测：支持人脸检测抓拍；深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防；供电方式：DC24V±25%、AC24V±25%；工作温湿度：-40℃~70℃，≤95%RH；功耗： 63W MAX；防护等级：IP66 | 15台 | 浙江杭州、宇视科技 | 8000.00 | 120000.00 | 否 | 含税 |
| 11 | 吊装支架 | 型号：TR-UV06-A  规格：短吊装/铂晶灰/钢 | 15个 | 浙江杭州、宇视科技 | 180.00 | 2700.00 | 否 | 含税 |
| 12 | 128G存储卡 | 型号：TF-128G-T  规格：TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB | 31张 | 浙江杭州、宇视科技 | 360.00 | 11160.00 | 否 | 含税 |
| 13 | 智能监控站设备箱 | 型号：RJ-C-2-913  规格：箱体材质：冷轧钢板，箱体厚度：1.2mm； 防护等级：IP55； 模块化插卡式结构设计,各业务板卡可以混插, 管理平台可自动识别卡槽位置； 支持最大10路远程独立控制电源输出，每组负载输出具有电流及电能检测功能；支持2个千兆SFP光口(不含光模块)和8个下行10/100/1000Base-Tx电口接入； 支持RS485/232接口、I/O接口、模拟量接口； 支持按供电输出单独计量用电量、支持按月度、季度、年度统计和合计统计用电量； 支持实时监测光模块波长、速率、发射功率、接收功率、温度及电压  箱体具备开箱自动照明灯，开门照明灯自动开启，并在管理软件弹出界面提示；  可选装各种电源输出模块，支持第三方前端设备接入，可查看接入智能设备箱的摄像机视频； 支持实时监测设备温度、电压、电量检测、箱门状态、网络状态、风扇状态等参数；支持Web访问查看及管理； 可通过管理软件控制智能设备箱重启、控制多组DC/AC电源输出和AC220V电源输出； 可通过管理软件实时监测设备是否断网或者断电； 当设备内温度过高、输入输出电压异常、断网、光纤断开、风扇开启、箱门打开的情况下，可通过管理软件以语音、声光和弹出界面方式进行报警提示； 系统具备日志记录功能，可记录系统内的操作记录和报警记录，并可按照时间和事件类别进行查询； 支持网络端口启动和禁用，支持端口速率设置，支持端口802.3x流量控制，支持端口名称修改、支持端口帧统计、支持端口镜像； 支持ITU G.8032标准的ERPS环网协议，自愈时间小于20ms； 支持IEEE 802.1Q VLAN，支持QINQ 支持Snmp、 Web、 Console管理。 工作温度:-20℃-75℃ 工作湿度 10%～90% | 16台 | 北京、智创欣安 | 4600.00 | 73600.00 | 是 | 含税 |
| 14 | 监控杆 | 定制  6米/八棱锥形杆/Q235材质/壁厚3.5mm | 16根 | / | 4600.00 | 73600.00 | 否 | 含税 |
| 15 | 监控地锚及基础 | 基础：1000\*1000\*2000，地锚φ20 | 16套 | / | 3000.00 | 48000.00 | 否 | 含税 |
| 16 | 防雷接地 | 定制  4根接地钎，50\*5镀锌扁铁 | 16套 | / | 800.00 | 12800.00 | 否 | 含税 |
| 17 | 电缆 | RVV2\*1.5 | 5000米 | 河北、方华永兴 | 4.50 | 22500.00 | 是 | 含税 |
| 18 | 反光色带 | 50CM黄黑相间 | 16套 | / | 80.00 | 1280.00 | 否 | 含税 |
| 19 | 监控点标识牌 | 50\*35cm，铝制标志，摄像头ID标识 | 32套 | / | 300.00 | 9600.00 | 否 | 含税 |
| 20 | 电缆沟 | 20\*50 | 3500米 | / | 26.00 | 91000.00 | 否 | 含税 |
| 21 | 电缆护管 | 镀锌钢管DN20 | 3500米 | / | 18.00 | 63000.00 | 否 | 含税 |
| 22 | 网线 | 六类网线 | 6箱 | 北京、安普 | 1200.00 | 7200.00 | 是 | 含税 |
| 23 | 光纤跳线 | / | 100根 | / | 35.00 | 3500.00 | 否 | 含税 |
| 24 | 光收发器 | 型号：HTB-GS-03/20AB  规格：工程电信级千兆单模单纤光纤收发器 SC接口|20公里|外置电源 产品型号：HTB-GS-03/20AB(工程电信级） 传输距离：0-20公里（9/125μm单模光纤） 0-100米（cat.5e及以上UTP、STP网线） 接口类型：SC；RJ45（支持MDI/MDIX自动翻转） 光口波长：A端TX1310nmRX1550nmB端TX1550nmRX1310nm 光口速率：1250Mbps（1.25Gbps) 电口速率：10/100/1000Mbps 电源规格：DC5V1A（电源口径：5.5mm\*2.5mm) 设备重点：0.35KG（单台） 设备功耗：≤2.5W(单台） 设备尺寸：95mm\*75mm\*25mm(单台） 工作温度：-30℃~+70℃（10%~90%RH 无凝结） 储存温度：-40℃~+85℃（5%~90%RH 无凝结） 功能特点：支持端口镜像传输、支持定制DC5V-12V宽电压版本 支持标准：IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u 每个端口数据传输速率：2000Mbps(全双工模式） 包转发速率：3Mpps MAC地址深度：2K 内部缓存：1Mbit 光模块参数：平均发射光功率: -9~-1dbm 接收灵敏度: -22dbm | 32对 | 北京、金泰联创 | 850.00 | 27200.00 | 是 | 含税 |
| 26 | 辅材辅料 | / | 1项 | / | 5000.00 | 5000.00 | 否 | 含税 |
| 27 | 安装调试费 | / | 1项 | / | 30000.00 | 30000.00 | 否 | 含税 |
| 总价 | | | | | | 1569340.00元 | | |
| 其中属于小微企业产品的合计： | | | | | | / | | |
| 其中属于监狱企业产品的合计： | | | | | | / | | |
| 其中属于残疾人企业产品的合计： | | | | | | / | | |
| 其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计： | | | | | | / | | |